WinСмета2000

|  |  |
| --- | --- |
| **Birou Comercial Edineț S.A. „FEE-Nord”** | Formular Nr.7 |
| (denumirea obiectivului) |  |

**DEVIZ LOCAL**

**Reparatia acoperisului**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| Pe unitate de măsură————incl. salariu | Total—————incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Reparațiea acoperișului biroului comercial Edineț S.A. „FEE-Nord”** |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 26 |  |  |
| 2 | CE26A | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat (Каркасная конструкция ) | m2 | 39 |  |  |
| 3 | CE30A1 | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle | m2 | 148 |  |  |
| 4 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 148 |  |  |
| 5 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 148 |  |  |
| 6 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip bras din tabla protejata anticoroziv | m | 6 |  |  |
| 7 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte cu latimea de 0,4 m | m2 | 7,2 |  |  |
| 8 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata gruntuite | m2 | 7,2 |  |  |